杭州八达废品回收有限公司年回收废钢、废铁1000吨（含压块加工）项目竣工环境保护验收意见
2021年3月14日，杭州八达废品回收有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等文件的要求，严格依照国家有关法律法规、本项目环境影响评价报告表和审批部门审查意见等要求，并参照建设项目竣工环境保护验收技术规范对本项目进行验收检查，提出验收意见如下： 

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：萧山区浦阳镇尖湖村。
建设规模：年回收废钢、废铁1000吨（含压块加工）。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于2005年8月26日通过杭州市萧山区环境保护局审批，文号：（萧环建[2005]398号）审批内容为：年回收废钢、废铁1000吨（含压块加工）。该项目未进行环保“三同时”验收。
因企业发展需求，杭州八达废品回收有限公司总投资50万元，在现有厂区内扩大经营范围，新增购置车床5台、数控车床2台。

本项目为扩建项目，2013年2月委托由杭州市环境保护有限公司编制《杭州八达废品回收有限公司新建项目环境影响报告表》，2013年2月5日该项目通过杭州市生态环境局萧山分局审批（萧环建[2013]220号），审批内容为年新增五金加工100吨。目前企业年新增五金加工100吨项目尚未实施，企业承诺今后也将不再实施生产，实际生产规模为：年回收废钢、废铁1000吨（含压块加工）。
（三）验收范围

本次验收的范围为杭州八达废品回收有限公司年回收废钢、废铁1000吨（含压块加工）项目的环境保护设施。

二、工程变动情况

杭州八达废品回收有限公司新建项目与环评报告及批复相比，项目取消五金加工100吨工序，项目其他建设内容基本一致，污染防治措施与环评保持一致，

未发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1.废水

项目废水主要为生活污水。项目生活污水经化粪池预处理后纳管排放。
2.废气

本项目不收购产生异味的物资和易挥发的物资，无工艺废气的产生与排放。
3.噪声

项目噪声源主要来自设备的运行过程，为工业机械噪声。治理措施为：设备安装在车间内，选用低噪声设备，在安装时合理布局，设备定期维护、运行时关闭车间门窗等措施来达到隔声降噪效果，企业夜间不生产。

4.固体废物

项目产生的固废主要为职工生活垃圾。职工生活产生的生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运处置。
四、环境保护设施调试效果

1. 废水
根据现场踏勘和验收监测（杭州希科检测技术有限公司，希环监字（2020）第1124004号），在监测日工况下：生活污水排放口水样pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类、五日生化需氧量均符合《废水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，其中氨氮符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中的限值要。
2.噪声
根据现场踏勘和验收监测（杭州希科检测技术有限公司，希环监字（2020）第1124004号），在监测日工况下：项目厂界昼夜噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
3.固废

本项目产生的固废主要为职工生活垃圾。职工生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。
五、工程建设对环境的影响

根据验收监测，项目排放的废水、噪声和固废均达到验收执行标准。

六、验收结论

杭州八达废品回收有限公司年回收废钢、废铁1000吨（含压块加工）项目在建设中能执行环保“三同时”规定，资料基本齐全，环境保护设施基本落实并完成调试，排放达到国家相关排放标准，本项目可以通过环境保护设施竣工验收（先行验收）。
杭州八达废品回收有限公司应当通过网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开环保竣工验收信息。同时企业应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。建议企业完善环保设施的维护保养制度和管理制度，同时应建立管理台帐，并及时记录。
七、后续要求

1.按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》要求，进一步完善验收监测报告内容编制。

2.根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设单位规范落实验收报告的编制，装订成册存档，按要求落实后阶段涉及的验收公示等相关工作。

3.加强危废暂存与分类处置的管理，建立完整的危废台账。

八、验收检查人员信息

验收检查人员名单见附件。
杭州八达废品回收有限公司
2021年3月14日 
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