[bookmark: _GoBack]韶州人民医院医养结合大楼工程项目设计采购需求
一、项目概况
（一）设计规模：二级级甲等综合性医院医养结合大楼工程项目，500张床位配置,计划总投资约为1.3365亿元。项目地块用地面积约3000㎡(约4.5亩)，项目建筑面积27510㎡(其中地下建筑面积1800㎡，地上建筑面积25710㎡<含主体建筑24860㎡，污水处理站300㎡，连廊面积550㎡>)，以及相关附属配套设施建设。
（二）规划用地：韶关市浈江区浈江大道北31号详见韶州人民医院宗地图。
二、主要技术经济指标汇总表
	用途
	层号
	建筑面积（M2）
	功能区域
	层高（m）
	备 注

	人防及地下停车场
	负一层
	1800
	人防、停车场、设备间（消防、供电、供水、太平间、污水处理等）
	5.5 
	层高5.5米、其中人防工程建筑面积1800M2 

	医养结合业务用房
	一层
	1750
	药房、服务中心、中心消毒供应室、医院食堂
	4.4 
	1.药房（药品仓库、药品分发工作区。药品核对区。）2.服务中心（结算中心、日用物品销售区、导诊服务区、便民服务器械存放区 ）3.供应室（物品回收区、清洗区、物品包装间、消毒设备间、无菌物品存放间、无菌物品发放区、一次性用品存放间、一次性物品发放区，工作人员更衣间、办公区、值班室 ）。医院食堂

	
	二层
	1750
	医养结合区用房
	3.8
	治疗室、处置室、护士站，医生办公室，科主任办公室、抢救室，值班室，会议室，设备存储间，布草间、开水间。标准病房。

	
	三层
	1750
	医养结合区用房
	3.8
	治疗室、处置室、护士站，医生办公室，科主任办公室、抢救室，值班室，会议室，设备存储间，布草间、开水间。标准病房。

	
	四层
	1750
	医养结合区用房
	3.8
	治疗室、处置室、护士站，医生办公室，科主任办公室、抢救室，值班室，会议室，设备存储间，布草间、开水间。标准病房。

	
	五层
	1750
	生活配套区域（配餐用餐、娱乐、棋牌活动中心等）
	3.8
	配餐用餐600M2，棋牌活动中心等1150M2。

	
	六层
	1750
	医养结合区用房
	3.8
	治疗室、处置室、护士站，医生办公室，科主任办公室、抢救室，值班室，会议室，设备存储间，布草间、开水间。标准病房。

	
	七层
	1750
	医养结合区用房
	3.8
	治疗室、处置室、护士站，医生办公室，科主任办公室、抢救室，值班室，会议室，设备存储间，布草间、开水间。标准病房。

	
	八层
	1750
	标准病区用房
	3.8
	治疗室、处置室、护士站，医生办公室，科主任办公室、抢救室，值班室，会议室，设备存储间，布草间、开水间。标准病房。

	
	九层
	1750
	标准病区用房
	3.8
	治疗室、处置室、护士站，医生办公室，科主任办公室、抢救室，值班室，会议室，设备存储间，布草间、开水间。标准病房。

	
	十层
	1750
	标准病区用房
	3.8
	治疗室、处置室、护士站，医生办公室，科主任办公室、抢救室，值班室，会议室，设备存储间，布草间、开水间。标准病房。

	
	十一层
	1750
	标准病区用房
	3.8
	治疗室、处置室、护士站，医生办公室，科主任办公室、抢救室，值班室，会议室，设备存储间，布草间、开水间。标准病房。

	
	十二层
	1750
	标准病区用房
	3.8
	治疗室、处置室、护士站，医生办公室，科主任办公室、抢救室，值班室，会议室，设备存储间，布草间、开水间。标准病房。

	
	十三层
	1750
	安宁疗护病区用房
	3.8
	治疗室、处置室、护士站，医生办公室，科主任办公室、抢救室，值班室，会议室，设备存储间，布草间、开水间。标准病房。

	
	十四层
	1750
	康复训练、运动中心、养老评估等
	3.8 
	配餐用餐600M2，棋牌活动中心等1150M2。

	
	天面层
	360
	楼面梯屋
	3.0 
	电梯屋（8部）、楼梯间（两梯）

	合  计
	26660
	
	53.8
	高度不含地下室及梯屋


注：本医养结合大楼计容面积24860㎡,床均计容面积49.72㎡。


	风雨连廊

	用途
	层号
	功能区域
	层高（m）
	建筑面积（㎡）

	风雨连廊
	一层
	连接医养结合大楼和中华健康快车白内障治疗中心大楼
	4.4
	550

	合    计
	
	550



	污水处理房

	用途
	层号
	功能区域
	层高（m）
	建筑面积（㎡）

	处理污水
	一层
	污水收集处理池（地下）、格栅、污水处理房。
	3.6
	300

	合    计
	
	300


其他功能要求：
1.病区考虑ICU科室设置，与1号楼手术室位置同在一层。
2. 医养病区需设置公共活动区域，阳光房设置以利于养老病人的需求。
3. 养老病区为长期在院人员，需设置衣服晾晒区域。
4. 与1号楼（白内障治疗中心）连接，要考虑两栋楼见得高差，需要在合适的位置同一平面进行连接，形成无障碍通道有利于两栋楼病转运。
5. 需考虑医院信息机房及办公区域的设置。
6. 设计预留箱式物流系统功能位置。
     三、项目建设目标定位
综合二级甲等医院、现代医院和教学医院，在现有医院基础上建设医养结合大楼工程项目，形成内科、外科、妇产科、儿科、眼耳鼻喉科、疼痛科、中医、康复、医技、医养结合病区服务的综合医院，在现有病床的基础上增加500张医养结合病床，打造全生命周期管理、衣食住行保障、现代化的养老示范医院，服务人口面向全市区约120万，辐射周边地区。
     四、设计理念和要求
     以绿色建筑、智慧医院、以人为本为设计理念；同时考量韶关历史文化、地理气候特点和周边环境因素。
   （一）整体规划设计要充分考虑到韶关的地域文化特点，突显绿色生态医院的人文特色，要实现园林化、花园式的建设目标。
  （二）在医疗布局上要做到科学布局，充分考虑人性化建筑空间。
  （三）智慧医院设计理念，包括智能化箱式物流传输系统及全密闭气动物流系统等。
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