
技术要求：
	名   称
	参数说明
	数 量
	单位
	参考
价格

	LED显示单元
	1.像素点间距:≤1.25mm
2.像素构成：1R1G1B
3.像素密度:≥640000 Dots/㎡
4.长*宽：320mm*160mm
5.单元板功率:≤ 22W
6.单元板分辨率≥256*128=32768Dots
7.色温(K)3000K-9000K可调
8.亮度≥550cd/㎡
9.屏体水平视角≥170°
10.屏体垂直视角≥170°
11.亮度均匀性:≥ 97%
12.灰度等级:红、绿、蓝 ≥14bits
13.显示颜色:43980 亿种
14.换帧频率:≥60 帧/秒
15.刷新频率:≥3840Hz
16.理论使用寿命:≥10 万小时
17.平均无故障时间:≥1 万小时
	16.384
	㎡
	

	LED显示单元（备用板）
	1.像素点间距:≤1.25mm
2.像素构成：1R1G1B
3.像素密度:≥640000 Dots/㎡
4.长*宽：320mm*160mm
5.单元板功率:≤ 22W
6.单元板分辨率≥256*128=32768Dots
7.色温(K)3000K-9000K可调
8.亮度≥550cd/㎡
9.屏体水平视角≥170°
10.屏体垂直视角≥170°
11.亮度均匀性:≥ 97%
12.灰度等级:红、绿、蓝 ≥14bits
13.显示颜色:43980 亿种
14.换帧频率:≥60 帧/秒
15.刷新频率:≥3840Hz
16.理论使用寿命:≥10 万小时
17.平均无故障时间:≥1 万小时
	10
	张
	

	接收卡
	1、单卡最大带载 512×512像素，最多支持 32 组RGB 并行数据；
2、采用多组并行数据通讯接口，提高电磁兼容性进行通讯，适用于多种现场环境的搭建；
3、支持画面90°倍数旋转。
4、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
5、配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。
6、支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况；
7、支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地
	50
	张
	

	电源
	4.5V180W40A
	60
	个
	

	LED控制器
	1、输入接口包括2路 HDMI2.0,1路 DP1.2+HDMI 2.0二选一,4路 HDMI13,1路USB3.0,支持选配1路 3G-SDI(IN+LOOP)，最大支持3路4K@60HZ信号同时输入
2、视频输出支持24个千兆网口输出，4路10G-OPT光口，最大带载高达1560万像素，最宽支持16384,最高8192。
3、最大可支持12个2K图层或6个4K*1K图层或3个4K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源；
4、集成发送卡和视频处理器功能，连线更少，设备集成度更高，稳定性兼容性大大提升。
5、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，支持20余种图片切换特效；
6、支持微信小程序快捷控制，平板快捷控制；
	1
	台
	

	配电柜
	1.20KW
2.具备手动控制设备供电的开启和关闭；
3.单组回路输出；标配为手动控制，可添加多种控制方式；
4.具备上电保护功能，具有过流、短路等保护；
5.标配检修多功能插座及检修照明开关
6.具有电源状态指示、运行状态指示；
7.内部线材均采用国内知名品牌6平方国标纯铜导线
	1
	台
	

	多媒体服务器
	1） 采用1U金属结构机箱；外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求。
2）具备独立的1路DP输出及4路HDMI输出，需支持单口最大分辨率不低于4096×2160@60Hz，且满足多屏拼接带载需求；支持多路4K/2K信号并发输出。
3）设备出厂配置不低于6核12线程3.30GHz主频的高速处理器、不低于16G DDR42 666高速内存、不低于256GB NVMe SSD‌，正版企业版操作系统。
4）一键硬件开关机控制和一键软件远程开关机控制，整机自带6路USB接口。1路3.5mm麦克风音频输入接口，1路3.5mm音频输出接口。支持千兆网口通讯，可支持第三方通过TCP、UDP进行集成控制。
5）可满足至少1个4K2K@60fps或4个2K1K@60fps视频的硬件解码播放，且播放流畅不卡顿。
6）输出接口的任意角度旋转，实现对创意显示屏的带载显
10）节目整体播放、暂停、停止、音量调节，单个媒体的音量调节，单个视频裁剪，多画面同时播放时按照主计时媒体进行跳转，节目锁定。排期播放和播放日志查看功能。软件异常后恢复正常播放的功能。
7）通过可视化控制平台移动端程序对播放画面的编辑和控制。
8）在媒体库中添加本地的视频文件、图片文件、音频文件、字幕、数字时钟、PPT 文件、NDI 媒体、采集设备、多网页、流媒体、播放合集。
9）支持将不同素材的声音输出到不同的音频口。
	1
	台
	

	LED屏箱体
	压铸铝箱体
	16.38
	㎡
	

	钢构
	40*40*1.5mm镀锌管框架，四周5cm黑色边框
	17.29
	㎡
	

	音响
	1.二分频8英寸低频驱动单元和1.35英寸(Φ34mm)压缩驱动单元组成的全频音箱
2.系统类型：1X8寸二分频全频音箱
3.频率范围：70Hz-18KHz
4.灵敏度：93dB
5.输入阻抗：8Ω
6.额定功率：200W
7.最大声压级：116dB
8.低音单元：1X8寸50mm芯120磁
9.高音单元：1X1寸喉口34mm芯100磁
10.覆盖范围：H80°XV50°
11.输入接口：1×SpeakonNL4，1x接线端子（1+1-）
	2
	只
	

	功放
	1.立体声模式每声道平均持续输出功率：8Ω(20Hz-20KHz@0.5%THD)：450W
2.立体声模式每声道平均持续输出功率：4Ω(20Hz-20KHz@0.5%THD)：600W
3.立体声模式每声道平均持续输出功率：桥接8Ω(20HZ-20KHZ/0.1%THD)：900W
4.信噪比S/N(20Hz-20KHz)8Ω：98DB
5.失真THD(@8Ω1KHz)：<0.5%
6.输入阻抗：20KΩ
7.频率响应：20HZ-20KHZ@1w
8.阻尼系数：>200@8Ω
9.冷却系统：2个持续风扇，气流从后至前
10.接线端子： 输入端: XLR；输出端：NL4插座和接线柱
11.控制：前面板：交流电电源开关，声道1/2单独增益控制，后面板：立体声/并接/桥接调制，灵敏度调节
12.保护：具有输出短路，过热，自动限幅，长期输出功率，直流/交流保护装置

	1
	台
	

	调音台
	1.8路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入 (6.3与RAC切换） 
2.每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器，
3.2编组输出 +2组AUX输出（包括FX),
4.内置48V幻象电源供电 
5.立体声输出带7段图示均衡器，
6.16种DSP数字效果器
7.USB音频播放MP3 USB录音.也可连电脑播放音乐
8.内置蓝牙5.0接收播放
9.LCD显示屏清淅显示播放状态 
10.十段三色电平灯显示信号状态
11.XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大
12.适用全球供电电压功率30瓦 使用灵活  具有无噪声.瞬间反应好.电耗低的特性
	1
	台
	

	无线手持话筒(1拖2)
	1.手持式无线话筒，专业的设计风格，采用坚固耐用的金属管体，适合人体工程学，握感舒适
2.核心器件全部采用国产芯片
3.采用真分集式-天线分集+芯片分集接收电路设计，保障有效距离不断频，消除信号死角
4.话筒和接收机均采用高分辨率全彩LCD 显示屏：可显示频点，电池电量，发射信号强度，静音状态等信息
5.支持手持模式和腰包模式一键切换
6.支持话筒一键静音功能，短按话筒开关一键静音
7.支持发射功率调节功能，允许用户根据实际应用场景与距离需求，灵活调整发射器的发射功率
8.支持实时频谱显示系统，可图形界面实时显示频段范围内的频点信号强度，直观看到无线环境的情况
9.具有自动扫频功能，一键找出干净无干扰的频点使用
10.天线接口集成9V电压供应能力，无需额外电源即可直接连接并驱动有源高增益天线
11.支持智能静音模式：静音延迟时间可自定义调节（包含5秒至10秒区间）
12.接收机内置均衡调节功能，10段均衡可调，按需调节
13.支持反馈抑制功能，抑制话筒啸叫现象
14.接收机支持手动锁屏和自动锁屏功能，无操作后一段时间自动锁屏，防止误操作
15.多接口输出：1*6.35接口支持原声输出，1*卡侬公接口支持带均衡效果输出，2*卡侬公接口单声道原声输出
16.调制方式：pi/4 DQPSK数字无线技术
17.分集原理：通道+天线双分集接收，智能切换
18.频率范围：640-690MHz
19.频点数量：300
20.信噪比：≥102dBA
21.频率响应：20-20KHz
22.总谐波失真：≤0.5%
23.输出接口：1*6.35大三芯输出，1*卡侬公输出，2*卡侬公单声道输出
24.天线接口类型：BNC接口，带9V供电
25.天线接口数量：2
26.支持智能静音模式，静音延迟时间可自定义调节
27.接收距离：150m（空旷无干扰情况）
28.接收机电源输入：DC24V 1A
29.接收机尺寸：标准1U机架式设计
30.传感器类型：动圈式 
31.话筒电池规格：2×1.5V AA
32.无线发射功率 ：高/中/低三档可切换
33.天线类型：集成螺旋式
34.手持话筒颜色：黑色
35.电池续航： 高功率约7小时、中功率约8小时、低功率约10小时
	1
	套
	

	音频处理器
	1、采用高品质的前置放大电路，DSP处理总线结构，可为用户提供卓越的声音品质
2、8路平衡输入，支持幻相电源，8路平衡输出
3、24位数模的转换，48KHz采样频率
4、输入通道功能：增益控制、极性转换、噪声门、11段均衡调节、延时器等
5、输出通道功能：增益控制、矩阵混音，11段均衡调节、高低通、压缩器、限幅器、延时器、极性转换等
6、支持232接口，可受控于中控，实现对处理器的控制
7、具备网络接口，实现多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备
8、支持外接控制面板，实现对处理器的实时控制，软件自定义控制内容
9、PC软件自动扫描发现处理器，通道参数可复制拷贝，配置参数可保存到电脑及可从电脑加载配置参数
10、支持回声消除功能：总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S,回声消除幅度：60dB
	1
	台
	

	反馈抑制器
	1.配备11寸彩色LCD超大条形屏幕，能够详尽展示产品各项信息，显著提升整体使用体验与品质感。
2.采用DSP算法运算，内置自适应反馈抑制算法、自动降噪算法等对声音进行高速运算处理，最大程度上还原声音的保真度，实现全自动抑制啸叫功能，提升语音清晰度。
3.一键式操作控制反馈抑制开关功能，调试使用极其简单方便，显著提升麦克风的拾音距离。
4.内置高品质开关电源，稳压范围宽，高效率低能耗抗干扰，保证设备的稳定运行。
5.采用便捷直观的飞梭旋钮设计，替代传统复杂的按键操作模式，简化操作流程，更易于应对设备调试需求。
6.支持4路卡侬XLR和TRS复合接口输入，每路输入支持独立48V幻象供电开关，每路输入支持独立增益控制，独立信号电平显示。
7.支持2路卡侬XLR线路输入，支持增益控制及信号电平显示；支持1组RCA线路输入，支持独立增益控制及信号电平显示。
8.支持2路卡侬XLR输出，1组RCA线路输出。
9.内置16段均衡设置，每段均衡均可独立设置调节，支持一键复位设置、一键直通、实时保存。
10.支持中控控制，可支持音量调节、静音等操作进行控制。
11.支持接入PC软件对设备统一管理与控制，支持多设备同时接入和管理；支持对设备的全面控制：如音量调节、16段均衡设置等。
12.内置复位键，支持一键恢复出厂设置。
13.支持一键锁屏，防止误操作。
14.输入：8路（6路卡侬、2路RCA）
15.输出：4路（2路卡侬、2路RCA）
16.中控接口：RS232
17.频率响应：20Hz-20KHz
18.输入阻抗：话筒输入47KΩ、线路输入10KΩ
19.输出阻抗：卡侬输出220Ω、线路输出1KΩ
20.谐波失真：<0.1%
21.信噪比：>90dB
22.信号延时：<11ms
23.电源输入：100-240V 0.75A 50/60Hz
	1台
	
	

	电源时序器
	1.输入与输出电压 可选配电压：110V输入=110V输出，380V输入=220V输出
2.输出电源插座提供8+1个10A插座输出
3.插座材质 每个插座材质磷铜，均经过严格测试才安装, 符合国家标准
4.每一路开关间隔时间1秒 ，每一路带开关指示灯，可通过软件设置延时5分钟关闭
5.继电器16A继电器
6.电路板线路采用60%高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗处理
7.遥控功能可选配遥控器距离范围10米，（没遮挡物范围15米）
8.联机支持可无限级联
9.最大输入电流 50A 单路最大输出电流 10A/13A
10.工作电压 220V/50-60Hz 每一路功率 Max 3000W
11.机箱高度 1U 开关 船形开关
12.重量 4Kg
13.单路受控功能 通过电脑POWER测试软件可控
	1
	台
	

	音频跳线
	卡侬公母线
	1
	批
	

	前厅摄像头
	1.全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头
2.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像内置麦克风&扬声器，喊话对讲全兼顾人/车目标分类，报警精准减打扰 
3.背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境
4.柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
5.IP67
	1
	台
	

	硬盘录像机
	1.可接驳符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机
2.接入支持H.265/H.264视频编码格式，支持动态码率调节等同等功能
3.12路1080P解码（开启解码增强模式，可提升至16路1080P解码）
4.800万像素高清网络视频的预览、存储与回放
5.HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出
6.自带4个SATA接口，最大支持满配10T硬盘
7.IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等
8.最大支持16路本地同步回放
9.针对人、车及事件类型，快速回放与智能检索功能
	1
	台
	

	硬盘
	监控级硬盘容量2TB，采用SATA接口，转速5400rpm，缓存256MB，硬盘尺寸3.5英寸
	1
	块
	

	交换机
	[bookmark: _GoBack]4个千兆PoE口+1个普通千兆上联口+1个千兆SFP上联口
	1
	个
	

	监视器
	1.面板技术: VA
2.背光类型: DLED
3.屏幕尺寸: 43英寸
4.屏幕比例: 16:9
5.可视面积: 43英寸16:9显示屏，可视面积符合行业常规标准
6.屏占比: ≥95%
7.可视角度: 水平：≧178°；垂直：≧178°
8.显示方式: 横向
9.像素间距: ≦0.2451mm×0.2451mm
10.每英寸像素数: ≧103.67
11.分辨率: ≧3840×2160
12.刷新率: ≧60Hz
13.色彩范围: 8bit+FRC
14.色域: ≧72% NTSC
15.亮度: ≧400cd/m²(typ.)
16.对比度: ≧4000:1
17.响应时间: ≦6.5ms
18.使用寿命: ≧30000小时
19.连续使用时间: 7 × 24 H
20.表面处理: Haze 25%，3H
	1
	台
	

	机柜
	32u，1.6米高600*600*1600
	1
	台
	


注：以上技术条款要求，供应商必须完全满足，否则响应无效。

